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国药同煤总医院功能检查区采血排队叫号设备采购项目
采购文件
项目名称：国药同煤总医院功能检查区采血排队叫号设备采购项目
采购人：国药同煤总医院

2026年7月

第一章采购书

1.项目名称：国药同煤总医院功能检查区采血排队叫号设备采购项目
2.项目概况：详见技术要求

3.配送范围：无
4.资金来源：自筹，本项目最高投标限价为9.96万元。

5.交货方式、地点：

运输方式：无
交货地点：山西省大同市恒安新区和瑞街5999号

收货单位：国药同煤总医院

6.货款结算方式：验收合格后，6个月后支付全部费用。

7.报名时间：2026年7月15日至2026年7月20日下午18：00以前。

8.报名方式：（资质审核通过后，通过邮件通知开标时间）
（1）营业执照（三证合一），与项目有关资质；
（2）投标单位账户基本信息（银行账号、开户行、联行号）；
（3）授权委托书、法定代表人身份证明、法定代表人及代理人身份证复印件；
（4）“信用中国”网站查询结果网页截图；
（5）联系方式；
以上资料签字并加盖公章扫描后，整合成一份PDF文件。发送至邮箱gytmzyyhqxj@163.com（邮件标题格式：项目名称+公司全称）。
9.评审时间：另行通知

10.报价方式：两轮报价，第一轮报价为投标文件纸质报价，第二轮报价为评标现场报价
11.业主联系方式：

联系单位：国药同煤总医院后勤保障中心

会务组联系人：刘建华 电话：18835218669

杨一菲 电话：13100121982

需求科室负责人：朱骄锋 电话：15835380762
审计部门负责人：宋慧 电话：15935287772

12.招标文件
国药同煤总医院功能检查区采血排队叫号设备采购项目，用于功能检查区采血排队使用，现将采购进行公告。
一、项目基本情况

1.国药同煤总医院功能检查区采血排队叫号设备采购项目
二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定(提供资格声明函):(1)具有独立承担民事责任的能力;(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.本项目的特定资格要求:(1)提供最新的与该项目有关的投标人营业执照(或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证)副本复印件;（2）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间(以采购代理机构于投标(响应)截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效投标人需提供相关证明资料)。(3)参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(提供资格声明函)。(4)供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目的谈判。(5)本项目不允许联合体投标。（6）具有厂家授权委托书。

三、申请项目的资质要求：

1. 供应商须为合法独立法人，具备有效营业执照，经营范围包含智能化设备、排队叫号设备相关销售、安装及运维服务，具备独立履约能力，本项目不接受联合体投标。

2. 具备电子与智能化相关技术服务能力，可独立完成排队叫号设备硬件更换、软件升级、系统调试及售后维保工作，拥有适配项目实施的专业技术团队与配套设备。

3. 可为项目提供正规原厂设备及配套服务，代理商需提供对应品牌原厂授权及售后服务承诺，保障配件正品、系统兼容及长期稳定运维。

4. 近三年经营状况良好，无重大质量、安全及违法违规记录，具备完善的售后服务体系，可快速响应院内设备故障维修、日常维护等服务需求。

四、招标范围：

采购要求：

国药同煤总医院功能检查区采血排队叫号设备采购项目。

采购内容：

自助签到机，数量1台。

诊区综合候诊终端机，数量1台。

采血窗口显示终端，数量7台。

功放，数量1台。

吸顶喇叭，数量2个。

技术服务，数量1套。

	门诊排队叫号设备参数及价格清单

	序号
	产品名称
	硬件配置参数
	数量
	单位
	图片（参考）
	备注

	1
	自助签到机
	配置：落地式安装，21.5寸电容触显，四核CPU，4G运行内存，256G固态硬盘，带条码、二维码扫描，小票打印机，人脸识别摄像头（预留安装口）支持电子医保凭证，医保人脸识别。
1、签到方式
签到时可通过多种身份认证方式，如扫预约码/电子健康码/身份证、就诊条码签到、电子医保凭证、医保人脸、就诊条码签到
2、签到规则设定
可限制过号签到次数；过号后一二三次插队规则；非按时预约号签到插队规则设定；可对一个科室设定规则也可对多个科室批量设置相同签到规则
3.远方可提供增加虚拟服务器，软件支持多个院区
	1
	台
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	2
	诊区综合候诊终端机
	配置：壁挂式安装，55寸液晶，安卓5.0以上系统，四核CPU，1G运行内存，16G存储，分辨率：1920*1080，表面防爆钢化玻璃
功能： 
可通过终端设定服务器IP地址、端口号，选择对应科室进行绑定
可通过系统测试终端与服务器终端网络运行状态，网络掉包频率
可选择需要集中显示的诊室
内容显示：可分诊室显示当前诊室呼叫信息、下一位、等候队列、等候人数
节能管理：可设置终端的开机时间和关机时间
	1
	台
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	采血叫号信息综合显示

	3
	采血窗口显示终端
	配置;21.5寸液晶，安卓5.0以上系统，四核CPU，1G运行内存，8G存储，分辨率：1920*1080，表面防爆钢化玻璃
功能： 
可通过终端设定服务器IP地址、端口号，选择对应科室进行绑定
可通过系统测试终端与服务器终端网络运行状态，网络掉包频率
内容显示：可分诊室显示当前窗口呼叫信息、下一位
节能管理：可设置终端的开机时间和关机时间
	7
	台
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	采血叫号信息显示，现有医院的LED屏不能直接使用，需要更换控制卡；显示内容不全

	4
	功放
	配置：频响：60HZ~18KHZ，输出功率：40W，噪音比：线路70DB，输入电压：70V-100V
功能： 
语音设置：可设置语音呼叫格式、语音类型、呼叫次数、语音速度
语音模式：系统根据系统设置自动转换成对应播放语音，无需单独合成
	1
	台
	
	语音信号转换，功放和喇叭可以利旧

	5
	吸顶喇叭
	配置：额定功率：约(100V)1.5W,3W,6W；额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W，灵敏度(1W/1M)： 92dB，频率响应(-10dB)：110-18KHz，喇叭单元：5"×1
	2
	个
	
	语音播放，科室反馈一个喇叭就行，可以利旧

	6
	技术服务
	专业物流配送服务
提供设备定制化包装、全程物流承运、定点安全配送、现场卸货就位一体化服务，全程保障设备运输无损、按时交付，适配医院院内动线及检验科室场地进场要求。
标准化安装部署服务
依据医院检验科整体规划与智能化建设标准，进行设备定点定位安装、线路规范布设、硬件固定规整、现场环境适配优化，严格遵循医疗场所施工规范，做到安全合规、整洁标准。
系统集成调试服务
完成检验排队终端与医院 HIS/LIS 系统无缝对接、网络组网配置、数据库联动、流程逻辑优化、整机全功能联调测试；适配检验科采样、候检、叫号、分流全业务场景，实现系统稳定运行、数据实时同步、业务闭环打通。
全维度实操培训服务
面向医院医护人员、窗口工作人员、运维管理人员，开展设备操作使用、系统业务流程、日常基础维护、常见故障自主排查专项培训，提供一对一实操教学、操作手册交付，确保人员熟练上手、高效运维。
专属技术保障服务
提供后期远程技术支持、系统参数优化、软件版本升级、故障应急响应、终身技术咨询等增值服务，为医院检验排队智能化系统长期稳定运营保驾护航。
	1
	套
	
	质保1年

	8
	拦标价：￥99,600.00 


四、投标文件要求：

1.投标文件应包括以下内容：

投标函；

法定代表人身份证明或授权委托书；

投标报价表；

企业简介及资质证明材料；

其他相关证明材料。

投标文件要求：①投标文件应用不褪色的材料书写或打印。②投标函应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖章并加盖单位章。③联合体协议书（如有）应由联合体各方的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。④投标函或联合体协议书（如有）由代理人签字的，应在投标文件中附授权委托书，授权委托书应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。⑤谈判中供应商对投标文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。
2.投标文件应密封，并在封口处加盖公章。

3.投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份。

五、投标截止时间和地点

投标截止时间：[具体日期][具体时间]

投标地点：[具体地点]

七、开标时间和地点

开标时间：[具体日期][具体时间]

开标地点：国药同煤总医院平旺院区后勤保障中心会议室

八、评标办法

评标委员会组成：由招标单位代表、行业专家等组成。

评标标准：综合考虑投标文件的内容、企业实力、报价等因素进行综合评审。

评分方法：对投标文件进行评分，根据得分高低确定中标候选人。

九、合同签订

中标通知：招标单位向中标候选人发出中标通知书。

合同签订：中标候选人应在收到中标通知书后[具体时间]内与招标单位签订合同。

付款方式：按照合同约定，分阶段支付。

十、其他事项

解释权：本招标文件解释权归招标单位所有。

联系方式：如有疑问，请及时与后勤保障中心联系。

未尽事宜：本招标文件未尽事宜，由招标单位另行通知。

评审办法前附表

	1.1
	分值构成
（总分100分）
	（1）商务部分：20分

（2）技术部分：40分

（3）报价：40分

	1.2（2）
	评审基准价计算方法
	通过初步评审，满足采购文件要求且最终报价最低的报价为评审基准价。

	条款号
	评分因素及评审标准

	1.3

（1）
	商务

评分

标准
	供应商业绩（15分）

	
	
	供应商近三年每提供1项医院同类产品的供货业绩得3分，最高得15分（资格业绩不计分）。
注：证明材料以供货合同及对应的发票同时具备为准；近三年指2023年06月至2026年06月，以合同签订时间为准。

	
	
	对供应商履约能力的评价（5分）

	
	
	供应商被“信用中国”网站列为“诚实守信”企业的得2分，否则不得分。
供应商（或生产厂家）通过第三方质量、环境、职业健康安全管理体系认证的得3分，缺一项不得分。

	1.3

（2）
	技术

评分

标准
	服务指标响应。根据供应商拟提供服务参数响应情况进行评分：服务参数全部满足或优于采购文件要求得1分；服务指标中每有一项不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。
	0~10分

	
	
	服务方案及服务保障措施。
	0~5分

	
	
	服务质量控制方案及保证措施。
	0~10分

	
	
	突发情况等风险预测、防范措施。
	0~5分

	
	
	售后服务方案及承诺等具体计划和措施。
	0~10分

	
	
	注：取全部评审小组成员评分的算术平均值为供应商技术部分得分。

	条款号
	评分标准

	1.3

（3）
	报价

评分

标准
	1.偏差率计算方式：偏差率=（供应商报价-评审基准价）/评审基准价×100%

2.报价得分：最终报价等于评审基准价的得40分；最终报价每高于评审基准价1%扣1分，最高扣分为20分（注：不足1%，按内插法计算，保留两位小数）。
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